**Príloha č.1**

**Nastavenie funkcie VNC**

Na Raspberry sme následovne aktivovali VNC server:

1. Zadáme príkaz sudo raspi-config
2. Vyberieme možnosť Interface options
3. Vyberieme možnosť VNC
4. Potvrdíme aktivovanie VNC servera

Po tejto aktivácií na paneli úloh v pravom hornom rohu pribudla ikona VNC Server. Klikneme na ňu, a nájdeme v nej adresu na ktorú sa budeme neskôr pripájať. Taktiež sme ešte v nastaveniach nastavili používateľa a heslo, pomocou ktorého sa budeme pripájať na naše Raspberry. Následne sme sa presunuli na náš počítač, na ktorý sme si z internetu stiahli VNC Viewer. Po spustení aplikácie sme klikli na File → New connection. Vyskočilo na nás pop-up okno, do ktorého sme zadali IP adresu ktorú sme našli na Raspberry. Následne sme klikli tlačidlo OK. V menu aplikácie nám pribudla naša vzdialená plocha. Otvoríme ju dvojklikom, zadáme používateľské meno a heslo, ktoré sme si taktiež nastavili v Raspberry. Po úspešnom zadaní týchto údajov sa nám spustila vzdialená pracovná plocha nášho Raspberry, cez ktorú ju môžeme jednoducho ovládať.

